시민문화체육센터 대공연장 조명 배치도

(2.실링 라이트 ) - 엘립소이드 2㎾

209  210 211 209 210 211   핀스포트   212 213  214 212 213  214  핀스포트 215 216 217 215 216 217

●   ●  ●   ●  ●   ●     ●(2㎾)    ●  ●   ●  ●   ●   ●   ●(2㎾)   ●  ●   ●  ●   ●  ●

(1.실링 라이트 ) - 엘립소이드 1㎾

200  201   202  200  201   202  203  204   205  203  204  205  206   207  208  206  207  208

●   ●    ●   ●    ●    ●   ●    ●    ●   ●    ●   ●    ●    ●   ●    ●   ●   ●

191  192  193  191   192  193  194   195  196  194   195  196  197  198  199   197  198  199

●   ●    ●   ●    ●    ●   ●    ●    ●   ●    ●   ●    ●    ●   ●    ●   ●   ●

에이프론 (엘립 1㎾) 185 ○ ○ ○ 186 ○ ○ ○ 187 ○ ○ ○		에이프론 (엘립 1㎾) 188 ○ ○ ○ 189 ○ ○ ○ 190 ○ ○ ○

2.에이프론 라이트

173 174 175  176 173 174 175  176 177 178 179 180  177 178 179  180 181 182  183 184 181 182  183 184

◎  ◎   ◎   ◎  ◎  ◎   ◎   ◎  ◎   ◎  ◎   ◎   ◎  ◎   ◎   ◎  ◎   ◎  ◎   ◎  ◎   ◎   ◎  ◎

1.에이프론 라이트(1㎾)

161 162  163 164  161 162  163 164  165 166  167 168 165  166 167  168  169 170 171  172 169  170  171 172

□  □   □   □   □   □   □  □   □   □   □   □  □   □   □   □   □  □   □   □   □   □   □  □

프로세늄 라이트(1㎾)

R1  31    32   33   34   35   36   37   38   R2  39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  R3

□    □    □    □   □    □    □   □         □   □    □    □   □    □   □    □    □   □

1.서스 라이트(1㎾)

R4  75   76  55   56  57  58   59  60   61  62  R5  63   64  65  66   67   68  69  70  71  72   73   74  77   78  R6

□   □  □   □  □   □   □  □   □  □       □   □  □   □   □   □  □  □   □  □   □   □  □   □

2.서스 라이트(1㎾)

R7 105 106  85   86  87  88  89   90  91  92   93  94  R8  95  96  97  98  99   100   101  102  103  104  107  108 R9

□   □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □     □  □  □  □  □   □   □   □   □   □   □  □

3.서스 라이트(1㎾)

R10 115 116 117 118 115 116 117 118 119 120 121 122 R11  119 120 121 122 123 124  125 126  123 124  125 126 R12

□  □  □  □  □  □ □  □  □  □  □  □      □  □  □  □  □  □  □   □  □  □  □  □

4.서스 라이트(1㎾)

R13 133  134  135 136 133 134 135 136 137 138 139 140 R14 137 138 139 140 141 142 143 144 141 142 143 144 R15

□  □   □  □ □  □  □  □  □  □  □  □     □  □  □  □  □  □  □ □  □  □  □  □

홀리젠트 라이트(140번-160번까지)

145+149+153+157   146+150+154+158   147+151+155+159   148+152+156+160

1. 후무대 라이트(1㎾)

292 293 294   292 293 294   292 293 294    295 296 297    295 296 297    295 296 297

□   □  □    □  □   □    □  □   □     □   □  □     □  □   □     □   □  □

2. 후무대 라이트(1㎾)

298 299 300   298 299 300   298 299 300    301 302 303    301 302 303    301 302 303

□   □  □    □  □   □    □  □  □      □  □  □      □   □   □    □   □  □

타워라이트 조명기 배치도

타워2 252 ◎ ◎ 253 ◎ ◎ 254 ◎ ◎ 255 ◎ ◎	바닥 바닥 224 228 225 229 226 230 227 231	타워1 256 ◎ ◎ 257 ◎ ◎ 258 ◎ ◎ 259 ◎ ◎

타워4 260 ◎ ◎ 261 ◎ ◎ 262 ◎ ◎ 263 ◎ ◎	바닥 바닥 232 234 233 235 RD24 RD26 RD25 RD27 RD23 RD19 RD22 RD18 RD21 RD17 RD20 RD16	타워3 264 ◎ ◎ 265 ◎ ◎ 266 ◎ ◎ 267 ◎ ◎

타워6 268 ◎ ◎ 269 ◎ ◎ 270 ◎ ◎ 271 ◎ ◎	바닥 바닥 236 240 237 241 238 242 239 243	타워5 272 ◎ ◎ 273 ◎ ◎ 274 ◎ ◎ 275 ◎ ◎

측무대 조명바텐 : 304번-310번, 311번-317번, 구성

오케스트라 비트 : 218번-224번(6회로)

무대 겔러리 1층 : 1번- 30번, 276-291번

대 공연장 장비 및 기자재 목록

실 명: 대공연장 (조 명)

품 명	규 격	제 작 회 사	수 량	비 고
SPOT LIGHT	RAMA 1KW FRES		120EA
UPPERHO R'ZLIGHT	HL300W		64SET
SPOT LIGHT	HL1KW CONV		24EA
PAR LIGHT	PAR 1KW		66EA
LOWERHOR'Z LIGHT	HL300W× 9AMPS		10SET
SOUNDREF D/L	HL500W		60SET
DIMMER UNIT PANEL	800× 2000× 600		1SET
SUB CONTROL CONSOLE	550× 150× 500		1SET
AUD'&H/H CON'TB/D	300× 250× 80		1SET
COMPUTER CONSOLE	750H'1536DIM	미국/ETC	1SET
COMPUTER CONSOLE	PALETTE LIVE		1SET
ZOOM ELLIP'LIGHT	HL1KW15。~ 38。	프랑스/로버트	36EA
ZOOM ELLIP'LIGHT	HL2KW 9。~ 26。	〃	18EA
ELLPSOID LIGHT	HL 1KW 20。	미국/켈러트레인	18EA
ELLPSOID LIGHT	HPL750W 26°	미국/ETC	80EA
ELLPSOID LIGHT	HPL750W 36°	미국/ETC	20EA
ELLPSOID LIGHT	HPL750W 50°	미국/ETC	20EA
FOLLOW SPOT LIGHT	X-ENON 2KW	일본/USHIO	2EA
HAND-HELD REMOTE	HAND	미국/ETC	1SET
STROBE	1500W	독일 EUROLITE	2EA
par46	28v/250w	maker/kupo	4SET
무빙라이트	ALPHA WASH 1200		4EA
	ALPHA SPOT 700		4EA
	JBL SPOT 575		4EA
무빙라이트 보관함			7EA
무빙라이트 전용콘솔	JBL ICONX		1EA
포그머쉰	DNX FOG 1300		5EA
뱅크 라이트	48V/250W		4SET